

Bild nicht in Originalgröße.

Standverteiler

Komplettschrank

Abmessungen:

Breite: 320 mm

Höhe: 1870 mm

Tiefe: 130x600 mm

Inkl. 130mm Sockel vormontiert, andere Höhen

im Zukauf.

Schutzart IP 54(geerdet), gemäß DIN VDE 0603,

DIN 43870, DIN EN 61439,

geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage.

Bemessungsspannung 230/400 V, 50 HZ

Farbe: lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet.

Gehäuse kombinierbar. Mit Leitungsein-

führungsmöglichkeiten oben und unten.

Tür aus Stahlblech, werkzeugloses Ein-, Aushängen

und Justieren der Tür, Türverschluss serienmäßig

plombierbar, mit Stangenschloss und Schwenkhebel

für Profilhalbzylinder. Gehäuse komplett mit

systembedingtem Klein- und Befestigungsmaterial

Leergehäuse, vorbereitet zum

Einbau von Zählerplätzen, Zählerverteiler-

Felder, Verteilerfelder, TSG-Feldern und

von Bedarfsfelder, Modul-Bausätze

oder durchgehenden Montageplatten.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.   
**Artikelnummer:** SVB1-12-600

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.