

Bild nicht in Originalgröße.

Zählerverteiler  
Anschlusssäule

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Höhe: 2000 mm

Tiefe: 280 mm

Zähleranschlusssäule,

für den Außenbereich mit Regendach,

Schutzart IP 44, Schutzklasse II(schutzisoliert), RAL 7035,

Türverschluss mit Schwenkhebel für Profilhalbzylinder,

Türanschlag wechselbar, Sockel an Schrank montiert,

profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit

Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad

bei angereihten Gehäusen. Kabeltragschiene höhenverstellbar,

Aufstellung mehrerer Gehäuse möglich, fertig verdrahtet.

Eingrabsockel und Zähleranschlusssäule bilden eine Einheit.

Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist

der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene

innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

Bestückt mit 2x Zähler, TN/TNC, 5pol., HAK eingebaut, eHZ, APZ, TSG als Modular.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.   
**Artikelnummer:** PEZ22-1313

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.