 

UP-Media-/Kleinverteilerkombination 4-reihig | Hoch

Schutzart: IP 30  
Farbe: RAL 9016  
Schutzklasse II (schutzisoliert)

BxHxT: 345x1410x90mm  
Nischenbreite: 308mm  
Nischenhöhe: 1370mm  
Nischentiefe: 87mm

Bestehend aus Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit

bis 15mm, zwei Einzeltüren, davon eine mit Lüftungsschlitzen.

Grundgehäuse besteht aus Kunststoff in Modulbauweise,

einer Hutschiene aus verzinktem Stahlblech, einer gelochten Montageplatte,

eine Doppelsteckdose als Schukosteckdose (5-reihig mit Dreifachsteckdose),

ein Geräteträger für 3(bzw.4/5) x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung,

Geräteschlitze offen, fingersichere PE/N-Klemmen inkl. Schrauben,

ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten,

Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm.

Mauerlaschen sind beigelegt.

Hersteller: Alphatec oder gleichwertig

Typ: UMVK4.48-MV-H

Lieferung und Montage

**Artikelnummer:** UMVK4.48-MV-H  
**Datenblattnummer:** DB1.1175