 

UP-Media/Kleinverteilerkombination

in Unterputzausführung 3-reihig (125mm pro Reihe)
Farbe: RAL 9016
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871

Außenmaße: BxHxT = 693x588x90mm
Nischenmaße: BxHxT = 652x548x87mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm.

Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise

mit zwei Einzeltüren, davon eine mit Lüftungsschlitzen,

optional auch mit Kunststoffeinsatz erhältlich.

Außerdem zugehörig sind eine Hutschiene aus verzinktem Stahlblech,

eine gelochte Montageplatte und eine Doppelsteckdose als Schukosteckdose(5-reihig mit Dreifachsteckdose).

Außerdem ein Geräteträger für 3(bzw.4/5)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung,

mit offenen Geräteschlitzen und fingersicheren PE/N-Klemmen inkl. Schrauben.
Auf der Rückseite befinden sich ausbrechbare Kabeleinführungen oben und unten.
Der Anschlussraum befindet sich oben bei 145mm und unten bei 100mm.

Mauerlaschen sind beigelegt.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk
**Artikelnummer:** UMVK-3.36-MV

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.